**​阳新县中医医院城东院区一期建设项目窗帘采购及安装项目更正附件**

**更正内容：原招标文件第三章项目采购清单、技术规格、参数及要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格** | **参考图片** | **数量** | **单位** | **材质说明** |
| **1** | 窗帘布 | H2700mm |

|  |
| --- |
| 　 |

 | 5666  | 米 | 单层打孔，浅蓝色半遮光窗帘布，符合国家环保标准。检测甲醛含量≤1.1mg/L。 |
| **2** | 窗帘杆及配件 | φ35mm | 　 | 2833  | 米 | 铝合金窗帘杆壁厚≥3mm，以及相应的支架、吊环等配件。 |

|  |
| --- |
| 附件：产品技术参数一、主要原材料和成品家具检验依据技术要求：1、双面电解钢板采用优质SECC双面电解钢板，整体钢板厚度≥1.0mm；电解钢板喷涂腐蚀样块满足不低于100小时，铜加速乙酸盐雾试验无锈蚀。涂层理化性能检测检验参照GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。2、医用纳米抗菌粉末涂料表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。静电粉末中重金属含量参照GB/T28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。3、ABS塑料使用一次性注塑件，整体美观、手感光滑、无毛刺，重金属含量参照GB/T28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。4、转舌锁采用叶片转舌锁，该锁具钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。产品具备换芯功能，便于终身服务，锁芯具有定位功能，让用户使用时可以明显体验到已经到位的弹挡感。外观质量美观、牢固度高、金属电镀层理化性能抗盐雾检验参照GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。5、三节阻尼导轨采用医用三节走珠滑轨，抽拉自如，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。耐久性、耐腐蚀均符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。6、阻尼缓冲铰链采用带缓冲铰链，开关顺滑静音缓冲，安装简易。耐久性、耐腐蚀均符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。7、（木制板材）基材基材采用优质实木多层板、中密度板、三聚氰胺板、防火板贴面符合国家标准GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》E1级环保标准。国家E1检测甲醛含量≤1.1mg/L，此次招标家具所用板材穿孔萃取法甲醛检测含量不高于2mg/100g。8、高密度定型阻燃海绵检验参照QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》1）压缩永久变形率≤4.0%2）表观密度≥40KG/m³3）回弹性能≥38%9、牛皮 检验参照QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》10、西皮 检验参照QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》11、办公转椅 检验参照QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》1）塑料件外观应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕、无裂纹、无明显变形、色差、污渍。2）发泡成型部件应结合牢固、平服、无脱落、起皱。松弛、厚道均匀，质感致密。3）金属件应无裂纹、结疤，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、涂层应无露底、凹凸、明显流挂、皱皮、毛刺、花斑和划痕。4）甲醛释放量≤0.5mg/L12、钢制文件柜、高低床、药架等金属家具检验依据GB/T13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

**医用隔帘**

布帘材质：100%聚酯纤维，克重≥220g/㎡

★甲醛含量：符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准（GB18401-2010B类或A类），检测标准GB/T2912.1-2009。

阻燃标准：水洗50次后检测符合GB8624-2012 B1级。符合GB/T5454-1997、GB/T5455-2014经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，洗涤按自动洗衣机A型缓和洗涤程序、洗涤≥50次。。

★抑菌抗菌性（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄）：符合GB/T20944.3-2008标准抑菌率90%以上。

窗帘滑轮需抗老化测试

**医用布帘**

布帘材质：100%聚酯纤维，遮光率100%，克重≥291g/㎡，

★甲醛含量：符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准（GB18401-2010B类或A类），检测标准GB/T2912.1-2009。

阻燃标准：水洗50次后检测符合GB8624-2012 B1级。符合GB/T5454-1997、GB/T5455-2014经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，洗涤按自动洗衣机A型缓和洗涤程序、洗涤≥50次。

干/水洗尺寸变化率：-3.0～+3.0，检测标准：GB/T19981.2-2005。

起球率：≥2级。

★抑菌抗菌性（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄）：符合GB/T20944.3-2008标准抑菌率90%以上。

窗帘滑轮需抗老化测试

**手动布艺帘轨道**

★1、优质铝材原料，品质保证；轨道表面采用电泳工艺处理，附着力强，亮度好，十年不褪色。漆膜硬度4H，通过耐盐酸性，耐沸水性，耐砂浆性，耐溶剂性等检测。

2、方形轨道结构，燕尾槽滑道设置，壁厚1.1mm,抗弯曲性能强

3、力学性能：维氏硬度（HV）不小于70，抗拉强度不小于200，断后伸长率小于10%

4、吊轮：采用3mm铆钉固定，标准承重达10KG

5、封口：方形封口

6、安装座：外卡式安装码，独特弹力支撑结构，稳定度高，拆装便捷，标准承重15KG。白色

**抗菌卷帘**

面料材质：30%聚酯纤维，70%聚氯乙烯，开孔率3%，克重≥385g/㎡，厚度≥0.51mm

★面料防火等级符合GB/8624-2012 B1级

★面料防霉认证等级：0级。面料抗菌认证：通过国家纺织制品质量监督检验中心CTTC检测长效抗菌：99%长效抗菌-大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，白色念珠菌、肺炎克雷白式菌。

圆管材质：6063-T5优质铝合金成型，圆形铝合金挤压管材，表面银白阳极氧化表面处理工艺，内置6条加强筋，以保证铝管的强度使顶槽不产生挠度，确保系统平整、经久耐用。

壁厚：≥1.2mm、 φ：≥38mm

下梁材质：6063-T5优质铝合金成型，铝合金挤压型材。

壁厚：≥1.2mm，规格：32\*9mm

表面处理：静电喷涂。

功能：固定窗帘下端面料，下降时的负重。

性能：要求造型简洁、流畅，设计紧凑合理。

**商务要求**

1、★交货期限：60天

2、交货地点：阳新县中医医院城东院区传染病楼

3、★质保期：叁年(安装验收合格之日算起)

4、付款方式： 合同签订后预付合同金额的20%；货到后付至合同金额的57%，验收合格后付至合同金额的97%，余款质保期满后付清。

5、总承包服务费：总承包服务费由承包人支付给总承包单位，总承包服务费（包括配合费、管理费）为合同价的2%，投标人不得在投标报价中单列此项费用。

投标样品：窗帘布30 Cm×30 Cm一块；窗帘杆长3 Cm一根；窗帘环2个；窗帘布带长30Cm

**现更正为：**

**第三章 项目采购清单、技术规格、参数及要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格** | **参考图片** | **数量** | **单位** | **材质说明** |
| **1** | 窗帘布 | H2700mm |

|  |
| --- |
| 　 |

 | 5666  | 米 | 单层打孔，浅蓝色半遮光窗帘布，符合国家环保标准。检测甲醛含量≤1.1mg/L。 |
| **2** | 窗帘杆及配件 | φ35mm | 　 | 2833  | 米 | 铝合金窗帘杆壁厚≥3mm，以及相应的支架、吊环等配件。 |

注：数量以现场实际安装为准。

**窗帘布**

布帘材质：100%聚酯纤维，遮光率100%，克重≥291g/㎡，

★甲醛含量：符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准（GB18401-2010B类或A类），检测标准GB/T2912.1-2009。

阻燃标准：水洗50次后检测符合GB8624-2012 B1级。符合GB/T5454-1997、GB/T5455-2014经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，洗涤按自动洗衣机A型缓和洗涤程序、洗涤≥50次。

干/水洗尺寸变化率：-3.0～+3.0，检测标准：GB/T19981.2-2005。

起球率：≥2级。

★抑菌抗菌性（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄）：符合GB/T20944.3-2008标准抑菌率90%以上。

**罗马杆**

★1、罗马杆壁厚≥3.0MM，力学性能优良，其中抗拉强度≥250N/m ㎡,断后伸长率≤10%，规定非比例延伸程度≥190,维式硬度（HV）≥70，韦式硬度（HW）≥10；型材尺寸偏差小，弯曲度0.1mm，扭拧度0.19mm

2、罗马杆管径φ28mm，表面高光三酸氧化处理。

3、吊环为原生PP顺滑材质。

**商务要求**

1、★交货期限：60天

2、交货地点：阳新县中医医院城东院区传染病楼

3、★质保期：叁年(安装验收合格之日算起)

4、付款方式： 合同签订后预付合同金额的20%；货到后付至合同金额的57%，验收合格后付至合同金额的97%，余款质保期满后付清。

5、总承包服务费：总承包服务费由承包人支付给总承包单位，总承包服务费（包括配合费、管理费）为合同价的2%，投标人不得在投标报价中单列此项费用。

投标样品：窗帘布30 Cm×30 Cm一块；窗帘杆长1m一根；窗帘环2个。

更正日期：2020年12月15日