**阳新县县级政府采购询价采购需求公示及征集供应商名单公告**

（阳新县妇幼保健院内镜清洗工作站采购项目）

依据阳财采计备[2019] A81号函要求，湖北佰誉工程咨询有限公司就阳新县妇幼保健院内镜清洗工作站采购项目所需货物及相关服务进行询价采购，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。

一、项目编号：131-Zcg·2019-100

二、项目名称：阳新县妇幼保健院内镜清洗工作站采购项目

三、采购内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 备注 |
| 1 | 内镜清洗工作站 | 1套 | 详见附件 |  |
|  |  |  |  |  |

1. 采购预算： 人民币42 万元
2. 五、供应商资格条件

（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。

（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

**（**三）特定条件:如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)。

（四）本项目不接受联合体。

六、是否专门面向中小企业：否。

七、需求公示

（一）公示期：本公示发布之日起至2019年 7 月 17 日17:30时止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在公示期内向采购人或采购代理机构提交相关意见。

（三）采购需求：见附件

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

八、征集潜在供应商

（一）征集的供应商为本项目备选供应商，最终由询价小组确定不少于三家供应商参加询价。如供应商受邀请后无故不参加询价，将被列入阳新县公共资源交易监督管理局不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商可在公示期内通过邮件方式（在公示期内向指定邮箱 1138831720@qq.com 递交报名资料）进行报名。

（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1.供应商报名表（格式见附件）。

2.《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

4.特定条件。

九、联系方式：

采购代理机构： 湖北佰誉工程咨询有限公司

联系人： 柯丽华

电话： 13886489085

电子邮箱： 1138831720@qq,com

联系地址： 阳新县兴国镇惠美家超市后面青山小区1单元402室

采购人：阳新县妇幼保健院  
联 系 人：魏豪

电话：0714-7813011

地址： 阳新县兴国镇

附件：阳新县妇幼保健院内镜清洗工作站采购项目采购需求及供应商报名表

湖北佰誉工程咨询有限公司

2019年 7 月 12 日

附件1：采购需求

内镜清洗系统配置清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒标准配置 | | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | **★台面/洗消槽** | 台 | 8 | 槽面：由高分子复合材料PMMA，一体吸塑成型，经二次加工后，采用美国杜邦PP处理具有表面光洁、抗菌、耐磨及酸碱腐蚀；中间层吸收冲击，无锋角和接缝，对内镜及使用者起到保护作用，更有利于槽体、内镜清洗消毒。槽池体根据卫生部规范要求而特制达到全镜浸泡，槽池体整体大方优雅适用，对镜体有保护作用。  四槽标准分别为：1、清洗，2、漂洗，3、浸泡，4、末洗。 |
| 2 | **★柜体/功能背板** | 组 | 1 | 整体造型结构按功能作用形成分体组合，便于设备检修保养，柜体配制静音轴承滚轮，更易搬迁和功能升级，柜体采用纯不锈钢材质做支架，耐腐蚀抗强酸碱。功能背板采用进口PMMA高分子复合材料一体吸塑成型，与洗消槽及干燥台的材质和颜色相同，具有防腐防潮，永不生锈。 |
| 3 | 自动灌注器（酶洗槽灌注、消毒槽灌注） | 套 | 4 | 池内设计消毒液全自动灌注，防止消毒液汽化污染环境，省工时，节约消毒液。 |
| 4 | 超静医用无油空气压缩机 | 台 | 1 | 医用空压机，低噪音，排气量大于55L/min，储气容积30L。噪音小于58db（A） |
| 5 | 消毒槽活动密封盖 | 个 | 4 | 完全密封消毒槽，防止消毒液挥发污染环境，盖子可移动。 |
| 6 | 一体化供排水、电路系统 | 套 | 1 | 隐藏式设计，美观大方，电路全防水设计，确保安全。 |
| 7 | 医用304内镜高压水枪 | 套 | 4 | 内镜专用，喷嘴与内镜全管清洗装置匹配，优质304不锈钢，枪体表面LEF防腐蚀电镀处理。 |
| 8 | 全管道清洗装置挂钩 | 排 | 1 | 镀镍制造，防酸碱 |
| 9 | 医用304内镜高压气枪 | 套 | 4 | 特殊定制可调节枪头，可适用不同型号的内镜及手术器械；优质304不锈钢；枪头采用螺纹式设计，防止气压过大，枪头掉落等情况。 |
| 10 | 操作流程指示标牌 | 套 | 1 | 各清洗消毒槽的表示牌。 |
| 11 | **★耐酸碱龙头** | 只 | 8 | 抗强酸碱（实验室国际标准）处理，所有管路具有耐腐蚀功能。折叠式排水节省空间、方便使用。可变出水方式出水装置经过防腐蚀处理，防酸碱内芯，可变任意角度出水方式。 |
| 12 | **★豪华内镜干燥保养台** | 套 | 1 | （1）干燥台外尺寸：  根据实际场地可作调整  （2）由高分子复合材料一次成型  （3）一体化电、气供应系统，灵活调整摆放位置。 |
| 13 | 上下水连接管路 | 套 | 8 | 抗强酸碱（实验室国际标准）处理，所有管路具有耐腐蚀功能。 |
| 14 | 消毒液回收装置 | 套 | 1 | 可回收消毒液，节省科室成本。 |
| 15 | 射灯 | 套 | 1 | 内部采用直管荧光灯管，亮度高，显色性好。 |
| 16 | 内镜吹干器 | 台 | 1 | 用于镜体吹干，温度可调 |
| 17 | 灌流器自动接头 | 只 | 4 | 所有槽均采用美国进口PCP材料，配有带自锁的接头，全部程序执行只需连接接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷。 |
| 18 | 灌流电脑控制系统 | 套 | 4 | 控制系统稳定，读时准确，计时单位为毫秒级，整体美观大方，不占用空间，数字显示，计时定时，操作简便，易清洁。 |
| 19 | **★水源中心控制系统** | 套 | 1 | 自动控制中心系统总水源的开闭，有效防止无人看管下漏水现象的发生。 |
| 20 | **★中心电源控制系统** | 套 | 1 | 中心电源的控制，有效防止用电器在无人情况下出现异常。 |
| 21 | 气体处理器 | 台 | 1 | 分离空气中的水分及杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并设有压力调节器为内镜内管道提供安全的气压，不损伤内镜，免维护，无耗材。 |
| 22 | 三通灌流装置 | 只 | 4 | 采用进口PCP材料，最外端最小处的外径是4.8mm;接头内径：3.0mm;卡口最大处外径：3.4mm;总高度：43mm)。 |
| 23 | 灌流专用硅胶管 | 米 | 10 | **采用优质硅胶原料，并以独特的挤出工艺制造而成，柔韧度极好，耐扭结不变形，具有很高的抗撕强度，本产品具有无毒、耐高温、低温、寿命长，长时间使用不变硬、不变色、不变黄、等优点。**  **具有良好的物理机械性能、撕裂强度较高，硅胶管可在室外使用20年以上。** |
| 24 | 挂架 | 只 | 1 | 高档进口材质，抗酸碱耐腐蚀，配有篮筐挂架，表面磨砂处理。 |
| 25 | ★**纯水机** | 台 | 1 | 120L纯水机,用于纯化用水，软化水质。 |
| 26 | 追溯系统 | 套 | 1 | 保障清洗流程规范化、标准化，提高[管理效率](https://baike.so.com/doc/7839364-8113459.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank) |
| 27 | 内镜储存柜 | 台 | 1 | 内镜双门柜，采用可回收材料制作，对环境无污染，绿色环保；内配挂钩、紫外线灯，紫外线消毒，消毒效率高 |

备注：带星号技术条款一项不满足属不响应采购文件；非带星号技术条款一项不满足加价2%参与评审。

**二、商务要求**

1、交货期限：合同签订后15天内

2、交货地点：阳新县妇幼保健院指定地点

3、质保期：免费保修一年

4、付款方式：设备验收安装合格后付40%，质保期满后付30%，余额30%第三年付清。

附件2：供应商报名表

供应商报名表

项目名称：阳新县妇幼保健院内镜清洗工作站采购项目

项目编号：131-Zcg·2019-100

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称（盖章） |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的  报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
| 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
| 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
| 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
| 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
| 7. 如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)。 |
| **建议** | **供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等。** |

**注意事项：**

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，**逾期递交的将予以拒收。**

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。