附件一：项目采购需求：

阳新县农产品加工产业园建设项目仓储冷链物流中心(冷库设备采购项目)

招 标 人：阳新县农业科技园区投资管理有限公司

联 系 人：秦道鹏

电 话：18972772577

采购方式：竞争性磋商

**采购需求**

**一、项目情况:**

1、建设地点：阳新县

2、建设性质及规模：阳新县农产品加工产业园建设项目仓储冷链物流中心(冷库设备采购项目)，详见技术参数；

3、计划工期： 30日历天

4、招标范围：阳新县农产品加工产业园建设项目仓储冷链物流中心(冷库设备采购项目)，详见技术参数。

5、本项目最高限价为人民币143万元

**二、技术要求：**

符合国家、湖北省和黄石市有关法律、法规、规程、规范及标准的要求。

**三、商务服务要求：**

1、计划工期：30日历天

2、付款方式：安装调试完毕之后付工程款的70%，验收合格审计之后付尾款。

# 采购清单及参数要求

## 采购清单

1、冷库

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 机组配置技术参数 | 风机配置技术参数 | 单位 | 备注 |
| 冷藏库 16m\*16m\*3m | 4HE-25 | DD120 | 1座 | 0-5℃ |
| 冷藏库 24m\*24m\*3m | 4HE-30 | DD100 | 1座 | 0-5℃ |
| 冷藏库 8m\*4m\*3m | 4DES-7 | DD80 | 1座 | 0-5℃ |
| 冷藏库 8m\*8m\*3m | 4DES-10 | DD100 | 1座 | 0-5℃ |
| 冷藏库 8m\*4m\*3m | 4DES-7 | DD80 | 1座 | 0-5℃ |
| 冷藏库 16m\*4m\*3m | 4DES-10 | DD100 | 1座 | 0-5℃ |
| 冷冻库 16m\*16m\*3m | 4GE-23 | DD300 | 1座 | -18℃ |
| 冷冻库 12m\*8m\*3m | 4GE-23 | DD300 | 1座 | -18℃ |
| 冷冻库 12m\*8m\*3m | 4GE-23 | DD300 | 1座 | -18℃ |

**二、详细参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参数 | 数量 |
| 1 | 聚氨酯冷库板 | 100mm厚双面彩钢聚氨酯夹芯板，面板0.426mm，B2级阻燃 | 1654m² |
| 2 | 聚氨酯冷库板 | 150mm厚双面彩钢聚氨酯夹芯板，面板0.426mm，B2级阻燃 | 1024m² |
| 3 | XPS挤塑板 | 抗压强度：≥250Kpa氧指数：≥26%，阻燃等级B1级 | 150m³ |
| 4 | SBS防水 | 2.5mm | 1280m² |
| 5 | PE隔气膜 | 0.2mm | 2800m² |
| 6 | 手动平移门 | 2400mm（W）×2000mm（H） | 12扇 |
| 7 | 安装辅材 | 花栏、钢丝绳、蘑菇头、角码、挂钩冷库专用密封胶、发泡剂、铆钉 | 1批 |
| 8 | 保温安装费 | / | / |
| 9 | 制冷阀件 | 膨胀阀，电磁阀，过滤器，截止阀，手阀 | 9套 |
| 10 | 制冷管道 | 铜管R12，R16，R22，R32，R38，R42 | 8套 |
| 11 | 管道保温 | R22，R32，R38，R42 | 8套 |
| 12 | 风幕机 | L2.0/1.5K | 12台 |
| 13 | 电控系统 | 物联网控制系列 | 8台 |
| 14 | 电线电缆 | 主设备电缆及分部电线 | 8套 |
| 15 | 冷库照明 | LED20W | 60盏 |
| 16 | 设备安装辅材 | 支架、吊杆、油漆、焊条、氧气、氮气、乙炔、冷凝水管等） | 1套 |
| 17 | 制冷剂 | R507 | 12瓶 |
| 18 | 冷冻油 | B5.2 | 30升 |
| 19 | 设备安装及售后 | 质保2年 | / |
| 20 | 运费 | 所有工程材料 | / |
| 21 | 税费 | / | / |
| 22 | 总计 | / | / |

**第四章 评审办法及评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 条款内容 | **编列内容** |
| 1 | 分值构成(总分100分) | 技术部分： 45分 商务综合部分 25分商务报价部分： 30 分 |
| 项目 | 评审因素 | 分值 | 细则 |
| 技术部分（45分） | 施工方案 | 13分 | 方案科学、合理、安全 6-13分方案基本科学、合理、安全 4-5分方案在科学、合理、安全性方面一般 2-3分方案在科学、合理、安全性方面差 0-1分 |
| 质量保证措施 | 8分 | 措施到位,针对性强 6-8分措施基本到位,针对性较强 4-5分措施不够,针对性不强 2-3分措施基本不到位,没有针对性 0-1分 |
| 安全防护文明施工 | 8分 | 针对性强,难点把握准确 6-8分针对性较强,难点把握较准确 4-5分针对性一般,难点把握一般 2-3分针对性差,难点把握差 0-1分 |
| 施工进度计划及保证措施 | 8分 | 计划及保证措施科学、合理、安全 6-8分计划及保证措施基本科学、合理、安全 4-5分计划及保证措施在科学、合理、安全性方面一般 2-3分计划及保证措施在科学、合理、安全性差 0-1分 |
| 工程保修工作的管理措施和承诺 | 8分 | 措施合理、承诺到位、安全满足施工需要 6-8分措施基本合理、承诺基本到位、安全基本满足施工需要4-5分在措施、承诺、施工需要方面一般，基本满足施工需要，但在很多方面仍需要进一步完善 2-3分在措施、承诺、施工需要方面差，不能满足施工需要 0-1分 |
| 商务部分（25分） | 投标文件编制 | 3 | 根据供应商磋商响应文件编制情况酌情打分。有目录且对应清楚，不可拆卸的装订、内容完整无缺失，优3分，一般1分。 |
| 企业实力及资质文件 | 10 | 根据投标人的财务状况、企业信誉、社会保障进行综合评比，风险承担能力和技术力量强且资质文件齐全的得 10 分；具有一定的风险承担能力和技术力量支持得 4分；风险承担能力和技术力量弱得 2 分。凡有资质文件不齐全的得零分。本项最高得10分。 |
| 类似项目业绩 | 6 | 供应商近三年（合同签订日期）以来承担过冷库设计制作安装的类似项目业绩的每个得2分，此项最多得6分。（需提供合同或中标通知书等证明材料） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 30 | 投标报价中的价格采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |

备注：以上所有须提供的证件、证书、有关资料必须真实有效，提供扫描件并加盖公章。投标人投标时须认真对待，凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。

附件三：供应商报名表：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称（盖章） |   |
| 联系人姓名 |   |
| 联系人电话（办公电话和手机） |   |
| 联系人邮箱 |   |
| 供应商提供的报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
| 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
| 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
| 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
| 6.未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（查询日期以本公告发布后日期为准）。 |
| **供应商意见** | **供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。** |

**注意事项：**

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。