|  |
| --- |
| 附件一：**技术规格、参数及要求** 阳新县2020年度省级财政补助国有公益性水利工程维修养护及设备采购项目清单一、**技术规格、参数及要求** |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| **一** | **主机组维修养护** |  |  |  |  |  |
| **1** | 主机组维修养护 | 工日 | 300 |  |  | 十台机组拆装 |
| 2 | 叶片调节机构维修 | 台 | 4 |  |  |  |
| 二 | **拦污栅维修养护** |  |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机室 | ㎡ | 300 |  |  | 屋面、墙体修缮 |
| 2 | 拦污栅排架维修 | 根 | 19 |  |  |  |
| 3 | 拦污栅电缆桥架维修 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 拦污栅桥栏杆 | 米 | 200 |  |  |  |
| **三** | **配电设备维修养护** |  |  |  |  |  |
|  | 配电柜维修养护 | 台 | 11 |  |  |  |
| **四** | **辅助设备维修养护** |  |  |  |  |  |
| 1 | 水导轴承 | 台 | 6 |  |  | 2.8米轴流泵轴瓦技术要求：1、轴瓦加工完成后去毛刺、飞边；2、轴瓦一副四块，需具备互换性；3、衬胶后清除飞边；4、橡胶性能技术要求；1)抗张强度>120kg/cm2；1. 伸长率>400%；3)永久变形<40%；

4)肖氏硬度65～75；5)在格拉西里试验机上实验时磨拉<700cm2/kw.小时；6)温度为70℃时在72小时内格尔老化系数>0.8；7)浸入浓度10%盐水中10昼夜，重量增加值<0.65%。 |
| **五** | **建筑物维修养护** |  |  |  |  |  |
| 1 | 防水防漏 | ㎡ | 300 |  |  |  |
| 2 | 泵房屋顶钢结构维修 | ㎡ | 1200 |  |  |  |
| **六** | **视频监控维修** |  |  |  |  |  |
|  | **摄像头** | 个 | 6 |  |  |  |
| **七** | **消防系统维修养护** |  |  |  |  |  |
|  | **消防栓** | 个 | 6 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **二、商务要求** |
| 1、采购预算：40万元，超出预算金额将导致其谈判无效。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、交货期：签定合同后20日历天。 |
| 3、质保期：一年，维修人员服务响应时间不超过24小时。 |
| 4、供货地点：阳新县富池电排站管理处指定地点。 |
| 5、付款方式：货到验收后付全款的90%，余下10%质保期结束后一次性付清。 |

附件二：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称（盖章） |   |
| 联系人姓名 |   |
| 联系人电话（办公电话和手机） |   |
| 联系人邮箱 |   |
| 供应商提供的报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
| 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
| 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
| 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
| 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
| **供应商意见** | **供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。** |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。