附件1：采购需求

**临时用电变压器增容招标工程概况：**

1. 新装S11-400KVA配电台架变1台，0.4KV配电箱（4回路，400kVA）1台，0.4KV负控计量箱(800A)1台，交流避雷器（AC10kV,17kV,硅橡胶,50kA）2组，10kV隔离开关（630A,20kA）2组，柱上断路器（C10kV,630A,20kA,真空）1台， 0.4KV计量（600/5）1套。具体见设计图纸。

新立∮190\*15000MM非预应力混凝土杆1基。具体见设计文件 。

附件2：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称（盖章） |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话  （办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的  报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
| 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
| 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
| 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
| 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
| 7.特定条件：供应商应具备国家电力监管部门认定的输变电工程施工企业资质<承装（修、试）>五级及以上资质。 |
| **供应商意见** | **供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。** |

**注意事项：**

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，**逾期递交的将予以拒收。**

2.★供应商所递交的资料（**全部盖有单位公章**）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片**（相关证书和证明材料的原件）**,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件和照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件注明项目名称及编号。