**阳新县县级政府采购竞争性谈判需求公示及征集供应商名单公告**

**(阳新县种畜场10KV线路设备工程 )**

 依据阳财采计备[2019]B20号备案表要求，湖北佰誉工程咨询有限公司受阳新县种畜场委托就阳新县种畜场10KV线路设备工程 所需施工及相关服务进行竞争性谈判采购，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。

一、项目编号：131-Zcg.2019-30

二、项目名称：阳新县种畜场10KV线路设备工程

三、采购内容：新装80KVA变压器一台，新架10KV线路1050米

四、采购预算：42.1万元；

五、供应商资格条件

（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。

（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）特定条件:

1、本次招标要求申请人须具备**输变电工程专业承包三级及以上资质**，并具备安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，申请人拟派项目经理须具备**机电专业贰级及以上注册建造师执业资格**，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，项目技术负责人必须具有**中级工程师（含）及以上职称**，五大员具有岗位证书，安全员还应具有安全考核证书（C 证）。

2、 本次招标不接受联合体投标。

六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否

七、需求公示

（一）公示期：本公示发布之日起至 2019 年 3 月14日17:30时止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在公示期内向采购人或采购代理机构提交相关意见。

（三）采购需求获取方式：

1、可在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”点击本公告中的链接下载。

2、采购需求及报名表下载：(见附件)

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

八、征集供应商名单

（一）征集的供应商为本项目备选供应商，最终由谈判小组确定不少于三家供应商参加竞争性谈判。如供应商受邀请后无故不参加竞争性谈判，将被列入阳新县公共资源交易监督管理局不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商可在公示期内通过电子邮件的方式（在有效公示期内向指定邮箱1138831720@qq.com 递交报名资料）进行报名。

（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1.供应商报名表（格式见附件）。

2.《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

4.特定条件。

九、联系方式

采购代理机构： 湖北佰誉工程咨询有限公司

联系人： 姚锦花

电话： 13886489085

电子邮箱： 1138831720@qq.com

联系地址： 阳新县兴国镇惠美家超市后面青山小区1单元402室

采购人：阳新县种畜场

联 系 人：张细兴 联系电话：13995999410

地址： 阳新县兴国镇竹林塘大道

附件：阳新县种畜场10KV线路设备工程工程量清单及供应商报名表

湖北佰誉工程咨询有限公司

2019 年3月11日

**附件：**

**工程量清单**

工程名称：安装部分

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 单位 | 数量 |
|  | 线路及配电台区 |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土杆组立 混凝土整根式杆长(m) ≤13 | 基 | 6 |  |  |
| 2 | 混凝土杆组立 混凝土整根式杆长(m) ≤13 | 基 | 15 |  |  |
| 3 | 预制基础 底盘安装单块重量(kg) ≤300 | 块 | 15 |  |  |
| 4 | 预制基础 卡盘安装单块重量(kg)＞200 | 块 | 15 |  |  |
| 5 | 绝缘子安装 耐张绝缘子 | 片 | 60 |  |  |
| 6 | 绝缘子安装 箝位绝缘子 | 只 | 72 |  |  |
| 7 | 10kv及以下横担安装 铁、木横担双根 | 组 | 11 |  |  |
| 8 | 10kv及以下横担安装 铁、木横担单根 | 组 | 15 |  |  |
| 9 | 一般铁构件安装 | t | 1.05 |  |  |
| 10 | 架线工程 绝缘铝绞线架设 截面（mm2）≤95 | Km | 3.31 |  |  |
| 11 | 接地环 | 组 | 6 |  |  |
| 12 | 电杆反光膜 | 套 | 21 |  |  |
| 13 | 变压器安装 油浸式变压器容量（kv·A）≤100 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 配电设备安装 户外计量箱1kv | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 配电设备安装 配电箱 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 软母线引下线、跳线、设备连线安装 导线截面（mm2）≤150 | 组/三相 | 2 |  |  |
| 17 | 成套型电缆头安装 10kv以下室外电缆终端头安装 电缆截面（mm2）≤70 | 个 | 4 |  |  |
| 18 | 压铜接线端子 导线截面（mm2）≤70 | 个 | 16 |  |  |
| 19 | 配电设备安装 跌落式熔断器 | 组 | 1 |  |  |
| 20 | 测量表计安装 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 配电设备安装 避雷器10kv | 组 | 2 |  |  |
| 22 | 配电设备安装 断路器 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 配电设备安装 隔离开关 | 组 | 1 |  |  |
| 24 | 避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下 | m | 100 |  |  |
| 25 | 压铜接线端子 导线截面（mm2）≤70 | 个 | 50 |  |  |
| 26 | 接地极（板）制作 与安装 角钢接地极普通土 | 根 | 10 |  |  |
| 27 | 户外接地母线敷设 | m | 46 |  |  |
| 28 | 独立接地装置≤6根接地极 | 组 | 2 |  |  |
| 29 | 接地网 | 系统 | 2 |  |  |
|  | 计量安装 |  |  |  |  |
| 1 | 三相电度表安装 | 块 | 1 |  |  |
| 2 | 三相电度表调试 | 块 | 1 |  |  |
| 3 | 电表采集器安装 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 电表采集器调试 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 配电设备安装 电流互感器 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | TA（TV）误差测试 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 计量二次回路阻抗测试 | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 配电设备安装 配电箱 | 台 | 1 |  |  |

**二、商务要求**

1、工期：60天

2、付款方式：按工程进度付款。

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称（盖章） |   |
| 联系人姓名 |   |
| 联系人电话（办公电话和手机） |   |
| 联系人邮箱 |   |
| 供应商提供的报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
| 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
| 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
| 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
| 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
| 8.特定条件：本次招标要求申请人须具备**输变电工程专业承包三级及以上资质**，并具备安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，申请人拟派项目经理须具备**机电专业贰级及以上注册建造师执业资格**，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，项目技术负责人必须具有**中级工程师（含）及以上职称**，五大员具有岗位证书，安全员还应具有安全考核证书（C 证）。 |
| **供应商意见** | **供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。** |

**注意事项：**

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，**逾期递交的将予以拒收。**

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。