阳新县县级政府采购

竞争性磋商文件

项目编号： 131-2021CG-68

采 购 人： 阳新县城市管理执法局

项目名称： 2020年兴国镇和枫林镇生活垃圾分类

磋商内容： 垃圾分类

立信大华工程咨询有限责任公司

2021 年 04 月

**目 录**

第一章 磋商邀请函·········································································3

第二章 磋商须知············································································5

第三章 采购货物（服务）技术参数、规格及要求··································15

第四章 评审办法及评审标准·····························································16

第五章 合同书（格式）···································································18

第六章 响应文件格式······································································20

**第一章 邀请函**

（受邀请供应商名称）：

磋商小组确定你公司为（2020年兴国镇和枫林镇生活垃圾分类，阳财采计备[2021]A60 号）磋商供应商，现邀请你公司参加竞争性磋商。

1. 项目编号：131-2021CG-68

二、项目名称：2020年兴国镇和枫林镇生活垃圾分类

三、磋商内容：（详情见采购需求）

1. 采购预算：145.021万元 交货期：合同签订后10个工作日

五、供应商资格条件

（一）应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件；

（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、未被中国政府采购网列入严重违法失信行为记录名单。

六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。

七、竞争性磋商文件的获得

（一）领取时间：2021年 04 月 26 日起至2021年 04 月 29 日17时止（工作间）。

（二）领取方式：采购代理公司按磋商小组征集并确定好的供应商发送电子邮件通知其合格，并邀请其前往采购代理公司领取纸质采购文件。本采购文件300元/套。

八、递交响应文件截止时间、磋商时间和磋商地点

递交响应文件截止时间：2021年 05 月 08 日 09 时整（ 08 时 30 分开始接受响应文件）。递交响应文件截止时间即为磋商时间，逾期送达的响应文件概不接受。

磋商响应文件送达地点：阳新县公共资源交易中心一楼开标大厅（阳新大道熊家垴安置小区东侧）

九、届时请参加磋商的授权代表携带有效身份证、法人身份证明书或法人授权委托书（原件）出席磋商会并参加磋商，否则磋商小组将拒绝供应商参加磋商。

十、询问和质疑

相关供应商对磋商文件、磋商过程和成交结果有异议的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理公司提出询问和质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人或负责人）代表签字、加盖单位公章，并附相关证据材料。

十一、联系方式

采购代理机构：立信大华工程咨询有限责任公司

联系人： 樊文洁

电话： 13597667150

电子邮箱： 120585044@qq.com

联系地址：阳新县财政局隔壁中国平安后面二单元301室

采购人名称：阳新县城市管理执法局

联系人：朱晖

联系电话：15172053999

地址：湖北省黄石市阳新县兴国大道87号

2021年 04月 26 日

**第二章 磋商须知**

磋商须知前附表

| **序号** | **条款名称** | **内容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 阳新县城市管理执法局 |
| 2 | 项目编号 | 131-2021CG-68 |
| 3 | 项目名称 | 2020年兴国镇和枫林镇生活垃圾分类 |
| 4 | 投标保证金 | / |
| 5 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本肆份 |
| 6 | 磋商有效期 | 提交响应文件截止之日起90个日历天 |
| 7 | 采购预算 | 人民币¥145.021万元。此预算为本项目最高限价，供应商报价超过此预算的投标无效。 |
| 8 | 资金来源 | 财政资金 |
| 9 | 资格审查 | 资格后审 |
| 10 | 交货期 | 合同签订后10个工作日 |
| 11 | 质量要求 | 合格。 |
| 12 | 供应商资格要求 | 详见竞争性磋商公告“供应商资格要求”条款 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 14 | 分包 | 不允许 |
| 15 | 偏离 | 不接受重大偏差  下列为细微偏差：  （1）施工组织设计和项目管理机构不够完善（实质性偏差除外）；  （2）单价分析表与工程量清单对应子目单价不一致，以工程量清单对应子目单价为准。 |
| 16 | 是否专门面向中小企业 | 非专门面向 |
| 17 | 磋商有效期 | 90天 |
| 18 | 响应文件份数 | 响应文件份数：正本壹份，副本肆份 |
| 19 | 磋商保证金 | ☑不提交  □提交 |
| 20 | 履约担保 | ☑不提交  □提交 |
| 21 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成： 3 人，其中业主评委一名 ；  磋商专家确定方式：由采购人从专家库中随机抽取。 |
| 22 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 23 | 成交候选人公示媒介 | 同磋商公告公示媒介 |
| 24 | 成交通知书 | 成交供应商在公示期满后携带授权委托书到采购机构领取成交通知书。 |
| 25 | 代理服务费 | 根据本项目《采购代理协议》，成交投标人在领取成交通知书时，需向采购代理机构缴纳本次采购项目的代理服务费。 |
| 26 | 低于成本价  不正当竞争预防措施 | 1.投标人报价不得超过招标控制价，否则做无效投标处理，同时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。  供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。  2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。  3.供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |

注：本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：详见《磋商须知前附表》。

2.2“监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。

2.3“采购代理机构”是指：立信大华工程咨询有限责任公司。

2.4“磋商文件”是指：竞争性磋商文件。

2.5“供应商”是指：获得该项目磋商小组确定参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.6“货物”是指：是指成交供应商按本文件规定，向采购人提供的一切货物及其相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

2.7“服务”是指：成交供应商按本文件规定向采购人提供的所有服务。

2.8“响应文件”是指：供供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同草案条款等所有内容的文件。

3.供应商的应具备以下条件，并提供相关证明材料，对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，磋商小组将拒绝其参加磋商。资格证明文件应真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为复印件的，应加盖公章。

3.1具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供以下证明材料：

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.2如经营、开发或承担本采购项目的货物、服务国家有相关资质要求、或强制性规范、或行业标准的，应已经取得并提供相应的资质证书；

3.3未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

3.4供应商应提供项目所在地或公司所在地人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询证明（不需要提供，自行承诺）。

3.5本文件第一章第五条除上述以外的条款。

4. 费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2采购代理服务费

**经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标类型  中标  费率  金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |

二、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1响应文件以及与集中采购机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

5.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。供应商受邀参加本文件多个包磋商的，其响应文件的编制应按每包要求分别装订和封装。

5.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，磋商小组有权拒绝其补充和磋商。

5.5响应文件的组成

不限于以下内容,应该有的必须提供,如未提供,磋商小组有权拒绝其响应文件：

1）磋商书 (附件1) ；

2）报价组成情况表(附件2) ；

3）货物（服务）清单(附件3)；

4）资格性符合性检查对照表(附件4)；

5）技术响应、偏离情况说明表(附件5)；

6）合同草案条款响应、偏离情况说明表（附件6）；

7）法人（负责人）代表授权书（附件7）；

8）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件8)；

9）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件9)；

10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件10)；

11）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件11)；

12）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件(附件12)。

13）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件等(附件13)。

**本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。**

6. 计量单位：除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、响应文件有效期

7. 本项目磋商内容自磋商之日算起（90）日历日内保持有效。磋商结束后，在有效期内供应商不得改变磋商报价、服务期及承诺的全部义务。响应文件有效期比本文件规定短的，磋商小组将视响应文件无效予以拒绝。

8. 在特殊情况下，在原磋商有效期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的要求，但其响应文件在原有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的供应商不允许修改其响应文件。

四、报价要求

9. 报价以人民币报价。

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作，文件另有规定的除外。

五、响应文件的份数、封装和递交

12. 响应文件的份数和封装

12.1响应文件一式肆份，其中正本一份，副本肆份。

12.2响应文件的信封上应写明:项目编号、项目名称、磋商内容、供应商名称。

13. 响应文件的递交

13.1所有响应文件应于第一章“竞争性磋商邀请函”中规定的时间前递交到采购代理机构。

14. 迟交的响应文件

14.1采购代理机构将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后递交的任何响应文件。

六、磋商小组的组成

15.磋商小组成员由采购人代表一名和外聘专家两名及以上（技术、经济、法律等方面）组成，外聘专家从阳新县政府采购专家库中随机抽取。

15.1磋商小组负责制定磋商文件、确定磋商供应商名单、响应文件的评审、磋商谈判、商务服务评议并评分、根据综合评分情况编写评审报告，协助处理质疑等工作。

七、磋商的步骤

16. 供应商授权代表及其项目相关的商务技术人员按要求参加本项目磋商过程。磋商供应商授权代表及其商务技术人员按要求参加本项目磋商过程。参加磋商的供应商委托授权代表至少须有一名技术人员参加磋商。若磋商小组和授权代表磋商时，授权代表只能简单的回答"不知道"、"不清楚"等，该供应商的磋商将有可能被拒绝。

17. 资格性审查

17.1磋商小组验证各供应商代表或委托授权人的身份。供应商代表或委托授权人身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，磋商小组将拒绝该供应商参加磋商。

17.2磋商小组根据磋商文件规定对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查内容包括供应商资格条件、实质性响应的情况等。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，并告知有关供应商。具体评审内容见本章第3条。

18. 第一轮磋商

18.1磋商小组将按照随机抽签的顺序或按照签到的顺序决定供应商的磋商顺序，并与单一供应商分别进行磋商。

18.2磋商小组对照磋商文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。磋商中，磋商的任何一方不得透露与竞争性磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

18.3 响应文件的澄清和说明

1）磋商小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖印章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3）供应商可以对参加竞争性磋商项目的采购需求提出优化建议，并以书面提交磋商小组。

18.4磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定供应商符合磋商文件要求的，该供应商即为合格的供应商。

18.5第一轮磋商后，合格的供应商超过三家的，磋商小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的磋商情况对磋商文件作出实质性变动，并进行下一轮竞争性磋商，或直接进入最后报价。变动后的磋商文件至少有3家供应商满足。

18.6合格的供应商不足三家的，磋商小组、采购人在调整采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮磋商。否则，本次磋商终止。

19.磋商文件修正

19.1磋商小组可根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

19.2磋商小组将磋商文件的修改结果以书面形式通知参加磋商的供应商。

19.3供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（或盖章）后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效应。

19.4对无法详细描述需求，需要供应商提供设计或者解决方案的项目，磋商小组可以根据采购人对需求确认情况，进行多轮磋商，直至采购人代表最终确认采购需求为止。

20. 第二轮磋商

20.1磋商小组就修正后的磋商文件与供应商分别进行磋商。

20.2第二轮磋商结束后，实质性响应磋商文件及变动后磋商文件要求的供应商超过或不足三家的，按照上一轮磋商程序办理，以此类推。

21. 最后报价

21.1磋商小组对磋商文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，在磋商结束后，所有继续参加磋商合格的供应商应在规定时间内提交最后报价。

21.2磋商小组对磋商文件中不能详细描述和列明采购标的的技术、服务要求，需通过磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，在磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上合格供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

21.3供应商的报价均超过了政府采购预算或报价未超过采购预算的供应商不足三家的，磋商活动终止。

21.4最后报价文件应密封，并在规定的同一时间内提交。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.5在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

22. 综合评议

22.1 磋商小组将按照磋商文件确定的评审办法对各供应商的响应文件进行商务服务评议和价格评议。

22.2评审采用综合评分法，具体见“第四章评审办法及评审标准”。

23.非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目价格评议

23.1小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位参加非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目，提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务，或者提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品参加谈判的，给予《磋商须知前附表》确定比例进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品、使用非残疾人福利性单位注册商标的货物或非监狱企业生产的货物。

23.2提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的供应商，应出具《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件。提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品的，应出具所提供产品制造企业的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，否则，不给予价格扣除。

23.3对小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，给予联合体《磋商须知前附表》确定比例进行价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，给予联合体按《磋商须知前附表》确定比例进行价格扣除。

23.4对于未按规定提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程或者服务的企业属于小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不给予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分计算公式：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。

24.1算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；若大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

25.磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

八、确定成交供应商

26.磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

九、成交公告和质疑

28.采购代理机构在成交供应商确定后，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。

29.相关供应商对成交结果、磋商过程有询问或质疑的，可在公告期届满之日起七个工作日内，依据政府采购相关规定，向采购人或采购代理机构提出询问或质疑，采购人或采购代理机构将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容：

29.1质疑人的名称、地址、电话及联系人（法人或负责人授权代表）等；

29.2质疑人法人（负责人）签章和单位公章；

29.3具体的质疑事项及事实依据；

29.4明确的请求和必要的证明材料；

29.5以联合体形式参与磋商的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

29.6提起质疑的日期。

十、签订合同

30.成交供应商在收到成交通知书后，三十日内与采购人签订供货（服务）合同。

十一、付款方式

31.货物（服务）交付验收合格后，一次性付清。

十二、适用法律

32.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法规。

1. **采购货物（服务）技术参数、规格及要求**

**1.分类标准**

1.1实施大分流，按照日常生活垃圾、单位餐厨垃圾、大件垃圾等分 类。

1.2日常生活垃圾分类。具体区分居民家庭、单位办公场所、农贸市 场、公共场所、人行道等5种场所类型。

1.2. 1居民家庭日常生活垃圾按照可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、 其他垃圾等分成4类。

1.2.2单位办公场所日常生活垃圾按照可回收物、有害垃圾、厨余垃 圾、其他垃圾等分成4类。

1.2.3农贸市场日常生活垃圾按照可回收物、厨余垃圾、其他垃圾等 分成3类。

1.2.4公共场所生活垃圾按照可回收物、其他垃圾等分成2类。

1.2.5可回收物进一步细化分类为玻璃、金属、塑料、纸张、废旧衣 物等，实施专项分类收集。

1.2.6可回收物纳入社会废旧物资回收利用体系资源化利用；有害垃 圾集中收集后，暂存管理，委托具备专业处理资质的企业规范处置， 并建立三联单管理制度和相关台账；在黄石市厨余垃圾处理厂谋划建 设的过渡期内，农贸市场厨余垃圾分出后暂时进入黄金山餐厨废弃物 处理厂资源化利用。

1.3单位餐厨垃圾分类

1.3.1餐饮服务企业以及企业机关和企事业单位内部的食堂、餐饮单 位产生的餐厨垃圾，按照餐厨垃圾、废弃食用油脂等分成2类。

1. 3. 2餐饮服务企业以及机关和企事业单位餐厨垃圾和废弃食用油 脂全部进入黄金山餐厨废弃物处理厂资源化利用和无害化处理。

1.4大件垃圾分类

各城区要结合工作实际，采取预约登记、集中收集的方式，积极 开展大件垃圾的收运工作，收集的大件垃圾统一运往下陆区长乐山循 环经济产业园大件垃圾处置车间集中处理。

**2.生活垃圾分类设施设备的配置**

2.1居住小区（住宅）

2. 1.1结合垃圾成分和垃圾量，居民住宅内一般应设置“可回收物、 其他垃圾”或“厨余垃圾、其他垃圾”分类收集容器。

2.1.2居住小区宜按门洞（高层住宅）或每幢（多层住宅）在适宜位 置设置分别收集厨余垃圾、其他垃圾的垃圾容器。同时，每300户至 少设置一处“四分类"垃圾分类收集点，垃圾分类投放收集服务半径 70米。

2. 1. 3居民住宅区的生活垃圾分类釆用定时定点、直收直运的收运方 式的，要结合居民日常生活习惯，建议在早上7:30〜9:00、晚上 18:00〜20：30两个时段进行，并科学设置误时投放点；黄石市环卫 园林推行市场化运作后，垃圾分类工作全面实行“定时定点、集中投 放”。

2. 2机关和企事业单位办公场所

2.2. 1新建的非居建筑内设置食堂等餐饮设施的，或现有的非居建筑 已有或增加餐饮服务功能的，应设置餐厨垃圾、废弃食用油脂收集容 器。

2.2.2机关和企事业单位应按规定配置生活垃圾容器间。垃圾容器间 应配置可回收物、有害垃圾和其他垃圾收集容器。收集容器容积宜为 40升或60升。至少设立一处“四分类”垃圾分类收集容器，并设置 大件垃圾、可回收物、有害垃圾暂存点。

2.3公共场所

2.3. 1道路、广场、公园等公共场所应按《黄石市道路、公共广场等 废物箱配置导则》规定，设置分别收集可回收物及其他垃圾的分类废 物箱。园林绿化场所应在主干道路及人流量较大的支路，每间隔100 米〜200米设置可回收物和其他垃圾收集容器，容器容积宜各为40 升或60升。

1. 3. 2影剧院、体育场馆、机场、轨道交通站厅、铁路公路轮渡客运 站侯客厅、大型商场等文化、体育、交通、商业设施等公共场所，应 在电梯口、大堂等公共区域及办公区域设置可回收物和其他垃圾收集 容器。收集容器容积宜为40升。

2. 3.3菜场、集贸市场应配置厨余垃圾、可回收物、其他垃圾收集容 器，有条件的可就地配置厨余垃圾生化处理装置。

2.3.4人行道生活垃圾分类收集容器设置。人行道每间隔200米处 应设置可回收物和其他垃圾收集容器，容器容积宜各为40升或60 升。次干道路及有非机动车道和人行道的快速路每间隔200米〜400 米设可回收物和其他垃圾分类收集容器，容器容积各40升。

2.3.5商业街、风貌街等繁华区每间隔50米〜100米设可回收物和 其他垃圾分类收集容器，容器容积各40升。

**3.分类标识**

1. 1分类容器标志色

生活垃圾分类容器整体或局部体现对应标志色，具体定如下：

1. 有害垃圾容器为红色，色标为PANTONG 703Co
2. 可回收物容器为蓝色，色标为PANTONG 647CO,
3. 厨余垃圾容器为绿色，色标为PANTONG 356CO

4、其他垃圾容器为灰色，色标为PANTONG 5477C。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识示例 | 类别说明 | 标识示例 | 类别说明 |
| 可回收物  Recyclable | 可回收物 | 有害垃圾  Hazardous waste | 有害垃圾 |
| 厨余垃圾  Food waste | 厨余垃圾  （易腐垃圾） | 其他垃圾  Other waste | 其他垃圾 |

**技术参数、规格规格详见清单:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 备注 |
| 240L垃圾桶 | 4166个 |  |
| 660L易腐垃圾桶 | 152个 |  |
| 120L有害垃圾桶 | 100个 |  |
| 5L入户垃圾桶 | 43029个 |  |
| 智能垃圾桶 | 2个 |  |

**240L垃圾桶技术参数**

1、容积：240L（±5%）；

2、长×宽×高（mm）：730×585×1085（±5mm）；

3、整体重量：16kg，配实心钢轴；

桶身：11kg，盖子：1.35kg；（重量偏差±0.2kg）

4、橡胶轮：Ф200\*×50×100mm，内圈聚乙烯，内置钢套，外圈橡胶轮；

5、钢轴规格：Ф22×555mm；

6、桶体壁厚≥5.0mm，桶底正面底部在注塑生产过程中嵌26颗PC耐磨钉；

7、高温65℃、低温-30℃的气温下，不变形，不开裂；

8、材料：全新高密度聚乙烯（HDPE）；

9、橡胶轮与底轴：轴采用Ф22低碳钢材，三次酸洗彻底清除氧化面，经过电镀锌特殊工艺制成的钢轮轴。坚固耐用、抗氧化、防锈功能，橡胶轮与底轴之间采用自然固定连接；

10、垃圾桶沿口选用双裙边设计，设有网状加强筋，加强桶沿口在提升架时有足够的机械操作强度。在桶体正面和背面添置连贯性加强筋，桶身两侧添置特有的U型加强凹面筋，使桶的四周能承受足够的机械强度和更大的冲击力；

11、桶盖上方有明显禁火标志，提手有≥3条加强筋，有效防止提手位置变形或损坏。盖子上方有≥4条加强筋，使桶盖在日常的使用当中有足够的抗冲击强度。

12、桶体上部左右两侧设有一体注塑成型规格为≥18×3cm的塑料把手，在桶的背面靠下有U型凹槽与钢轴配合形成提手装置，方便使用人员倾倒垃圾和搬运重物协助作业使用，减轻使用人员的负重，从而保护作业人员安全；

13、桶体底部中间部位采用≥15×14cm的放射状的加强筋设计，放射状四周采用六边形的蜂窝状加强筋，其中蜂窝状的注塑高度≥2mm，减少垃圾对桶底部的冲击力；桶底与地面间距≥1.5cm，使垃圾桶放置更平稳，桶底前面和两侧面三边必要时可选择安装有一次成型橡胶材质38cm\*33.5cm\*3.5cm的U型耐磨条，内含26颗PC材质耐磨钉及17颗钢质耐磨螺丝。与地面接触过程中减少磨损。桶底底部预留≥10×3.5cm的长方形凹槽，必要时可以添加生产企业名称、电话和出厂年月；

14、桶体与桶盖四点链接，桶盖与桶身把手之间4个连接销子，把手上方带有圆点防滑颗粒，下方符合人体工程学有手指凹凸握感。桶的把手位置设有6条加强筋连接，增加桶体把手的抗冲击能力，提高了对把手的保护程度，延长了使用寿命，手柄有防滑设计。桶身特有的人性化设计，**在桶沿口后边缘注塑过程中一次成型的外径4cm、内径2.7cm圆形带有橡胶垫的垃圾袋收紧固定装置，靠近把手位置带有垃圾桶收紧挂钩，两者紧密结合防止垃圾袋脱落并方便取出。**

15.桶体内部有刻度线，可随时提醒垃圾桶装货量，防止垃圾超量装，延长垃圾桶使用寿命。

16、垃圾桶要求：色彩鲜艳，5年不褪色，耐腐蚀，并且有足够的机械强度和良好的冲击韧性，能与现有的垃圾车配套使用。产品经过6000h抗老化测试，变化率不大于1。正面投放标采用丝网印刷工艺，可根据国家垃圾分类要求丝印分类标识；

17、符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2008标准。

|  |  |
| --- | --- |
|  | ■ 桶体采用高密度聚乙烯100%新料一次性  注模成型无接缝，外表光滑，容易清洗，桶  体性能根据EN840-5的标准生产，桶体的平  均壁厚达到5.0mm以上。  桶体上部左右两侧设有一体注塑成型规格为≥18×3cm的塑料把手，方便使用人员倾倒垃圾和搬运重物协助作业使用，减轻使用人员的负重，从而保护作业人员安全；    ■ 垃圾桶沿口选用双裙边设计，设有网状加强筋，加强桶沿口在提升架时有足够的机械操作强度。在桶体正面和背面添置连贯性加强筋，桶身两侧添置特有的U型加强凹面筋，使桶的四周能承受足够的机械强度和更大的冲击力； |
|  | ■桶盖上方有明显禁火标志，提手有不少于3条加强筋，有效防止提手位置变形或损坏。盖子上方有4条加强筋，使桶盖在日常的使用当中有足够的抗冲击强度。 |
|  | ■桶体与桶盖四点链接，桶盖与桶身把手之间4个连接销子，把手上方带有圆点防滑颗粒，下方符合人体工程学有手指凹凸握感。桶的把手位置设有6条加强筋连接，增加桶体把手的抗冲击能力，提高了对把手的保护程度，延长了使用寿命，手柄有防滑设计。桶身特有的人性化设计;  ■**在桶沿口后边缘注塑过程中一次成型的外径4cm、内径2.7cm圆形带有橡胶垫的垃圾袋收紧固定装置，靠近把手位置带有垃圾桶收紧挂钩，两者紧密结合防止垃圾袋脱落并方便取出。** |
|  | ■桶体底部中间部位采用≥15×14cm的放射状的加强筋设计，放射状四周采用六边形的蜂窝状加强筋，其中蜂窝状的注塑高度≥2mm，减少垃圾对桶底部的冲击力；桶底与地面间距≥1.5cm，使垃圾桶放置更平稳，桶底前面和两侧面三边必要时可选择安装有一次成型橡胶材质38cm\*33.5cm\*3.5cm的U型耐磨条，内含26颗PC材质耐磨钉及17颗钢质耐磨螺丝。与地面接触过程中减少磨损。桶底底部预留≥10×3.5cm的长方形凹槽，必要时可以添加生产企业名称、电话和出厂年月； |
| 6b125db508eeec97228c91a734dfbdb | ■刻度线  桶体内部有垃圾桶生产一体成型的刻度线，从60L-220L每隔20L就有刻度线和升数，以便垃圾处理人员能通过垃圾密度系数，快速算出垃圾的重量。随时提醒垃圾桶的装货量，提高垃圾桶的使用寿命。 |
|  | ■在桶的背面靠下有U型凹槽与钢轴配合形成提手装置，方便使用人员倾倒垃圾和搬运重物协助作业使用，减轻使用人员的负重，从而保护作业人员安全； |
|  | **■** 轴采用Ф22低碳钢材，三次酸洗彻底清除氧化面，经过电镀锌特殊工艺制成的钢轮轴。坚固耐用、抗氧化、防锈功能，橡胶轮与底轴之间采用自然固定连接。 |
|  | **■**轮胎采用来自热带地区生产的天然橡胶，按照相当于生产汽车轮胎的技术标准制造而成的橡胶实心轮胎。规格：ф200\*50\*100mm，内圈聚乙烯，内置钢套，外圈橡胶轮；轮盘采用100%进口高密度聚乙烯HDPE原生料，利用独特的工艺，一次注塑成型，是其他同类产品所不能比拟的。橡胶硬度测试达到65±5以确保清运过程动作平稳，便于清洗。 |

**660L塑料垃圾桶**

1.产品主要技术参数说明

1. 产品名称：660L塑料垃圾桶
2. 规格尺寸：L1220\*W785\*H1230（mm）
3. 产品重量：单桶净重量：22.50kg，总重量：42.00kg（注：净重量只包含桶身，不包括滚轮、轮轴、铰链等零部件重量。）
4. 设计结构：
5. 符合国家城镇建设行业CJ/T280-2008《塑料垃圾桶通用技术条件》标准要求。
6. 型式：660L移动式塑料垃圾桶，包括桶身、桶盖、铰链、手柄、滚轮及轮轴。
7. 额定容积：660L
8. 桶盖开启方式：手开式。
9. 桶身及桶盖采用100%高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次性注塑成型。原料中添加专业配方的阻燃母料（稳定剂和戊溴醚/Sb₂O₃（3/1），使产品具有阻燃功能；
10. 塑料垃圾桶表面光滑平整、色泽均匀、耐腐蚀且具有良好的冲击韧性。
11. 塑料垃圾桶抗冷热、抗老化、抗褪色等理化性能稳定，原材料中添加4%德国巴斯夫高质量防紫外线原料及抗老化剂、阻燃母料等，颜料色素占5%以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色长达6年。
12. 桶身壁厚≥5.3mm，邵氏硬度≥55
13. 桶盖提手配有加强筋，顶部外沿每边设纵向加强筋共7条，加强筋厚度达到6.35mm；桶盖与桶身之间采用四条铰链链接，以增强链接处的牢固度，寿命。手柄采用两段不连接形式，使手掌能舒适的掌握，手掌力充分全部发挥力。
14. 轮子：毂及辋圈为高密度聚乙稀材质；轮胎为100%橡胶材质，直径Φ200mm。

|  |  |
| --- | --- |
| IMG_20160307_151102 | 垃圾桶采用100%高密度聚乙烯材料一次性注模成型 |
| IMG_20160307_151042 | 桶身与桶盖设计有四条连接筋，桶身正面和背面独特设计新添置加强肋骨，使桶的四周能承受更大的冲击力 |
| IMG_20160307_151210  IMG_20160307_151232 | 塑料垃圾桶裙边设计有双条加强筋，厚度6mm以上，增强垃圾桶的使用寿命，正面外沿设纵向加强筋共7条， |
| IMG_20160307_151232 | 垃圾桶桶盖设计非常人性化，设计有3个把手，方便用户使用，把手宽度适中，能使手掌能舒适的掌握，手掌力充分全部发挥力 |
| IMG_20160307_151258 | 垃圾桶桶身的把手为不锈钢，不容易生锈，提手为塑料能使手掌能舒适的掌握，手掌力充分全部发挥力 |
| IMG_20160307_151149 | 轮毂及辋圈为高密度聚乙稀材质；轮胎为100%橡胶材质，直径Φ200，4个轮子整套重量为10.74kg，前面两个轮子带刹车可防旋转 |

**120L垃圾桶技术参数**

1、容积：120L（±5%）

2、长\*宽\*高（mm）：560\*480\*940（±5mm）

3、整体重量：≥7.8kg,其中单桶体重量≥5kg。

4、橡胶轮：ф185\*68mm，内圈聚乙烯，内置钢套，外圈橡胶轮

5、钢轴规格：ф21.5\*456mm。

6、桶体壁厚≥3.5mm.

7、高温65℃、低温-30℃的气温下，不变形，不开裂。

8、材料：全新高密度聚乙烯（HDPE）。

9、橡胶轮与底轴连接方式：直接插入式防盗设计。

10、垃圾桶要求：色彩鲜艳，两年不褪色，颜色是蓝色，正面投放标采用丝印工艺。耐腐蚀，并且有足够的机械强度和良好的冲击韧性；

11、符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2008标准。

**产品各部件的详细介绍**

|  |  |
| --- | --- |
| b7f6e69becb7affefef373acccab968  **c58e147d03793020838ac3456d55518** | ■ **桶体**  采用100%高密度聚乙稀全新料为原料一次性注塑成型，外表光滑，易清洗，桶体性能根据**EN840-5**的标准生产。  ■ 国内首创，在桶体正面和背面独特设计新添置拥有专利技术的加强肋骨，使桶的四周能承受足够的机械强度和更大的冲击力。 |
| **2c5977ad29243872b50ba540f1ce886** | * **侧面加强筋肋骨**   在桶体侧面新添置的加强肋骨，防止运输过程中的垃圾桶破损和方便运输周转。 |
| **4d4cddae942aa0ca1849c6a83985ff6** | ■ 桶盖两侧拉手在原有的设计上又增加了加强筋，增强桶盖部位受力强度，增加提手的耐用性；延长了桶盖的使用寿命。 |
| **36bc4f2fe1fbf15d6295c272d586d04** | ■ **桶体把手**  桶的把手位置设有8条加强筋连接桶体，连接处牢固，增加桶体把手的抗冲击能力，提高了对把手的保护程度，延长了使用寿命。手柄上方带有圆点防滑颗粒，下方设有符合人体工程学有手指凹凸握感。 |
| 560549202759237672  1c1e2cb2d8dca460fa66493c53c0008 | * **销子**   销子采用ABS材质，一次性注塑成型，高强度、坚固耐用，使桶身与桶盖紧密相连，不会脱落，可反复开关达百万次以上，并具有防盗功能。  ■ **桶沿口**  垃圾桶沿口选用最新的**双裙边设计**，设有网状加强筋，加强桶沿口在提升架时有足够的机械强度同时也使用户可选择在预留的位置上安装**智能身份识别卡进行电子化管理**从而提高管理化的程度。 |
|  | ■桶体底部中间部位采用≥14×15cm的放射状的加强筋设计，放射状四周采用六边形的蜂窝状加强筋，其中蜂窝状的注塑高度≥2mm，减少垃圾对桶底部的冲击力；桶底与地面间距≥1.5cm，使垃圾桶放置更平稳，配有≥20颗ABS材质的耐磨钉，桶底安装橡胶材质一次性成型的U型耐磨条的，与地面接触过程中减少磨损。桶底底部预留≥10×3.5cm的长方形凹槽，必要时可以添加生产企业名称、电话和出厂年月； |
| **08ea5c492a643e00672be8a7799b4f6** | **■** 垃圾桶把手边缘设有专门的垃圾袋收纳结构，方便垃圾袋固定； |
| **微信图片_20180522125636** | **■ 底轴**  本轮轴采用钢材料，三次酸洗彻底清除氧化面，经过电镀锌特殊工艺制成的钢轮轴。表面电镀锌12μ的厚度；坚固耐用、抗氧化，防锈时间为不少于10年，两轮可前后移动。具有较好的气密性。  橡胶轮与底轴为固定连接的方式，防盗窃。 |
| **图片1_副本** | **■ 橡胶轮**  轮胎采用优质的天然橡胶，按照相当于生产汽车轮胎的技术标准制造而成的橡胶实心轮胎。轮盘采用高密度聚乙烯原料，利用独特的工艺，一次注塑成型，是其他同类产品所不能比拟的。移动轮采用专利技术固定，不会被盗卸，橡胶硬度测试达到65±5以确保清运过程动作平稳，便于清洗。 |

＊投标样品请携带本色垃圾桶一只，不提供样品或提供不符合要求的做废标处理。

**5L垃圾桶**



**3**

1、容积：5-8L（±5%）

2、长\*宽\*高（mm）：255×255×260（±5mm）

3、整体重量：610g（因注塑工艺原因重量偏差正负5%属正常范围）

4、桶体平均壁厚1.8mm，桶盖厚1.5mm。材料：全新聚丙烯（PP）。高温65℃、低温-30℃的气温下，不变形，不开裂。

5、垃圾桶桶体沿口选用双裙边设计，底部设有内凹加强提高承重力，底部预留的位置上可安装智能身份识别卡进行电子化管理从而提高管理化的程度。

6、桶体和桶盖连接卡扣采用滑动倒扣设计，打开和密闭简单便捷并且可达到密闭效果，桶盖内设有密封条有效防止异味和垃圾外撒。

7、桶体与桶盖两点链接，桶盖外延两条耳朵与桶体把手通过反扣设计，使桶身与桶盖紧密相连，不会脱落，防止桶盖左右摇摆、脱落等情况发生，可反复开关达百万次以上。桶盖安装简单便捷，减少工人工作量。

8、垃圾桶要求：色彩鲜艳，两年不褪色，正面标识采用热转印印刷工艺。

9、符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2008标准。

|  |  |
| --- | --- |
| **209A5326-** | ▇**全新料PP材质**  桶身采用100﹪聚丙烯原生料一次注塑而成，加料加厚，经久耐用。 |
|  | ▇卡扣设计  桶盖卡扣开合设计，使用方便。 |
|  | ▇ 桶沿口密封条设计  \*桶盖紧密贴合，垃圾异味不外漏，防止恶臭散发。 |
|  | ▇ 提手设计  提拎方便，可随时移动，倾倒垃圾。 |
|  | ▇ 桶壁光滑  桶壁光滑，方便清洗，耐脏，易清洁。 |
|  | ▇ 桶底加厚  桶底加高，耐磨防滑。 |

**智能垃圾桶**

## 可回收智能设备

尺寸：外形≥3000\*1500\*750mm

投口：430\*380mm

容量：960L

材质：不锈钢喷塑灰色

重量：240kg

通讯方式：3G/4G联网模式、以太网联网模式、WIFI联网模式

电源规格：AC220V/50Hz or AC110V/60Hz

其他参数：

1、显示屏尺寸：（1）尺寸大小：10.1寸（2）横屏屏幕分辨率：1280\*800

2、二维码扫描：尺寸：90mm\*54mm\*34mm 电源：DC 5V 接口：串口 RS232

触发方式：感应/数据/光电 扫描速度：30帧/秒 扫描宽度：30cm

3、刷卡：ID/IC 卡

刷卡间隔：0.5 秒

刷卡距离：＜5cm

4、满溢指示灯：绿灯：正常；黄灯：轻微满溢，红灯：严重满溢

5、满溢检测：检测传感器：超声传感器

6、投递照明灯：尺寸：150cm\*2cm

电源：12V

7、称重模块：量程：5Kg~300Kg

分度值：50g

检测距离：3cm~200cm

8、环境条件：高温 38℃，低温 2℃ (室内)

9、安装环境：室外(建议安装遮雨棚)

## 积分兑换机

**参数：**

外形尺寸：≥1850\*1500\*750mm

材质：箱体结构：箱体采用加厚镀锌板、前门使用铝合金型材，更大气、更结实；装配工业级万向轮移动更方便。

通讯方式：支持 3G/4G 联网模式，可远程查询设备的实时销售数据及工作状态是否正常, 提升设备服务范畴，实现更多互联网+功能

电源规格：AC220V/50Hz or AC110V/60Hz

其他参数：

1、出货方式：抽屉式可调货盘、弹簧传送货道、推入式取货口

2、存货数量：6 层货盘 x 5-10 道/层 x 3-15 件/道

3、支付方式：手机扫码支付（微信、支付宝、其它）等等

4、选单操作：32 寸 LED 液晶触摸屏；

5、环境条件：高温 38℃，低温 2℃ (室内)

**功能：**

1）实现二维码、IC卡兑换物品；

2）带户外级多媒体液晶屏；

**商务要求:**

1.服务期限：一年。

2.付款方式：货物（服务）交付验收合格后，一次性付清。

3交货期：合同签订后10个工作日

4.交货地点：甲方指定地点

**第四章 评审办法及评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 评审  分项 | 满分 | 评审内容及分值 |
| 价格总分30 分 | 投标总报价 | 30 分 | 1、满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；  2、其他合格供应商的投标报价得分按如下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 商务总分  （42  分） | 供应商实力 | 22 分 | 1、ISO9001 系列质量管理体系认证证书，  2、ISO14001 系列环境管理体系认证证书，  3、职业健康安全管理体系认证证书。  （全部有得 3 分，每缺一项扣 1 分，提供相关证明材料） |
| 投标供应商提供 2017 年 10 月 1 日以来具有同类项目业绩或销售合同，每提供一份业绩合同得 2 分，满分 8 分。（需提供中标或成交通知书和合同或销售合同和验收报告的复印件或扫描  件，未提供者不得分） |
| 供应商获得与相关的国家专利证书并在有效期内的，每个得 1 分，最多得 5 分。  （提供相关证明材料，没有提供不得分） |
| 供应商具有企业信用评级AAA 级或以上企业证书得 2 分； 供应商具有守合同重信用企业证书得 2 分；  供应商具有中国中小企业诚信示范单位证书得 2 分。  （提供相关证明材料，没有提供不得分） |
| 实施方案 | 10 分 | 根据本项目的特点和要求，制定出本项目实施方案，包括但不  限于以下内容：供货方案、供货时间、交货验收、质量保证、  售后服务等。  实施方案科学合理、内容详细完整齐全、针对性强的得 8.1-10 分；  实施方案基本合理、内容基本齐全、有针对性的得 4.1-8 分；  实施方案不合理、内容不详细、无针对性的得 1-4 分。 |
| 售后服务 | 10 分 | 根据供应商对本项售后人员配置、响应时间和质量保证范围等  售后内容进行综合评价：  售后服务针对性强且详细合理的得 8.1-10 分，  售后服务内容基本合理的得 4.1-8 分，  售后服务内容不完整不合理的得 1-4 分。 |
| 技术总分  （28  分） | 技术规格响应 | 16 分 | 对投标产品的功能及技术参数响应情况进行综合评分：  1、全部响应磋商文件技术要求的得满分 16 分 ；  2、投标产品技术指标与磋商文件要求在实质性或功能性上有不满足或负偏离的，每一项扣 3 分，扣完本项得分为止。  需提供制造商的彩色宣传页（扫描件）或官网查询截图（同时  截图网址）或制造商和供应商均对此部分的书面承诺书，仅仅  提供符合（满足）或正偏离（优于）的，将不被认可。 |
| 产品检验报告 | 6 分 | 所投产品获得国家级相关部门出具的检测报告的，得 6 分；省级的得 3 分。  （提供相关证明材料，不重复计分，以高分计，没有提供不得  分） |
| 质量承诺  及保证措  施 | 6 分 | 提供产品质量保证承诺及措施：方案切实可行的 3.1-6 分，方案  一般的 1.1-3 分，方案较差的 0.1-1 分,没有提供不得分。 |
| 总分 | | 100 分 |  |

**备注：**

**1.以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都须提供原始资料的真彩扫描打印件供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。**

**2.商务标计算按报价人最终报价计算。本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的报价文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。**

**第五章 合同书（参考格式）**

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

**合 同 书**

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（以下简称“需方”）与（以下简称“供方”）签订。

供方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下货物：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的货物，并承担应负的责任和义务。

4.合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1竞争性磋商文件(编号：　　　　)；

4.2供方成交的响应文件（副本）；

4.3合同书；

4.4合同条款；

4.5（采购代理公司名称）发出的成交通知书；

4.6在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见磋商文件的要求及供方响应文件中的承诺。

7.付款条件

本合同的付款条件在磋商文件的磋商书中有明确规定。

8.合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的最终报价表中有明确规定。

9.交货时间和交货地点

本合同中货物的交货时间、交货地点在竞争性磋商文件中有明确规定。

10.合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.合同的份数

本合同正本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份；副本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份，湖北省财政厅政府采购管理处壹份备案。

需　　方： 供　　方：

单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）：

单位地址： 单位地址：

法人（负责人）代表授权人(签字)： 法人（负责人）代表授权人(签字)：

联系人： 联系人：

电　　话： 电　　话：

传　　真： 传　　真：

邮政编码： 邮政编码：

开户银行： 开户银行：

帐　　号： 帐　　号：

税　　号： 税　　号：

**第六章 响应文件格式**

封面：

阳新县县级政府采购

磋商响应文件

（正本/副本）

项目编号：

采购人：

项目名称：

磋商内容：

供应商名称：

年 月 日

**目 录**

附件1

磋 商 书

致：(采购人、采购代理机构)

根据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的磋商邀请，签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份、副本肆份、电子文件一份。

1）磋商书 (附件1) ；

2）报价组成情况表(附件2) ；

3）货物（服务）清单(附件3)；

4）资格性符合性检查对照表(附件4)；

5）技术响应、偏离情况说明表(附件5)；

6）合同草案条款响应、偏离情况说明表（附件6）；

7）法人（负责人）代表授权书（附件7）；

8）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件8)；

9）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件9)；

10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件10)；

11）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件11)；

12）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件(附件12)。

13）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件等(附件13)。

**本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。**

在此，我方宣布同意如下：

1. 将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部磋商文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 本响应文件有效期为自磋商之日起个日历日；

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

5. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

附件2

报价组成情况表

项目编号（包号）：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称（服务） | 规格型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 7 | … |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | |  | |

注：本表仅作为磋商小组了解报价组成情况，不作为最终成交价。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

时间：

附件3

货物（服务）清单

项目编号（包号）：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（服务）名称 | 制造商名称 | 生产地 | 规格型号 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：提供详细的货物和服务范围，包括货物和服务类别及制造（开发）商、备品备件等。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件4

资格性符合性检查对照表

项目编号（包号）：

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格性符合性检查内容 | 响应文件响应情况 | 偏离情况说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 自评结论 | |  |  |  |

说明：1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件5

技术响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 自评结论 |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件6

合同草案条款响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件7

法人（负责人）代表授权书

(采购人、采购代理机构)：

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的竞争性磋商，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自 年 月 日至 年 月 日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）： 被授权人（签章）：

法定（负责人）代表人（签章）： 身份证号码：

电话： 电话（手机）：

传真：办公 电话/传真：

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人身份证（复印件） |

附件8

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的

身份证明等证明材料

（企业法人营业执照、税务登记证，供应商是自然人的身份证明材料等）

附件9

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、参加本采购项目前一年度的财务报表（企业成立时间不足一年不适用），或其他证明具备实施本项目的财务状况证明材料；

二、参加本采购项目前，近期的纳税证明；

三、参加本采购项目前，近期缴纳社会保障资金证明等。附件10

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

证明材料

（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关文件）

附件11

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

（供应商自行编写）

附件12

未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为

记录名单的网页打印件

（供应商自行打印）

附件13

《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件等（如果有的话）(附件13)

附件13-1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：  
　　1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。  
　　2. 本公司参加\_\_\_\_单位的\_\_\_\_项目（项目编号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。  
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

企业法人（负责人）签字（签章）：  
　　日  期：

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 | | | 中型企业 | | | 小型企业 | | | 微型企业 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入  (万元) | 从业人员  (人) | 总资产  (万元) | 营业收入  (万元) | 从业人员  (人) | 总资产  (万元) | 营业收入  (万元) | 从业人员  (人) | 总资产  (万元) | 营业收入  (万元) | 从业人员  (人) | 总资产  (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

附件13-2

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件13-3

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

其他资格证明文件及资料